ProcÝdure pour tranfert en arriÜre plan.

#1  cam> screen -t screenname ftp machine-name

#2	LOGIN rÝgulier

#3	AprÜs avoir transmis la commande binary faire
    ftp> macdef

#4	La machine vous demande de dÝfinir la macro commande, faire:
     dl [RETURN]

#5	SÝlectionner les fichiers Õ recevoir avec cette procÝdure:

	cd /directory1                                                                  
	recv onefile                                                                    
	cd /directory2     - Inclure le nombre de cd/recv pour un/plusieurs fichiers dÝsirer   
	recv anotherfile     Le tranfert ne se produit pas tout de suite, la machine mÝmorise            
	quit                 le travail Õ accomplir...
				       * Pour un MGET n'oubliez pas de taper PROMPT avant de dÝbuter la
					     macro commande. Pour mettre l'interaction Õ off.

	AprÜs le QUIT faire deux fois [RETURN] 
     ftp>                                  

#6	Maintenant faites:

	ftp>$dl et [RETURN]

     Nous sommes maintenant prÞt Õ dÝtacher la t×che et la mettre en arriÜre plan
	 pour cela faites:

	 ftp>[CONTROL]A et ensuite [CONTROL]D

Vous devriez voir `[detached]' et la prompt de CAM, Õ ce point ci la transfert est en arriÜre plan.Une fois complÝtÝ le branchement avec le site va Þtre fermÝ. Vous pouvez mÞme quittez CAM.
Le tranfert va Þtre complÝtÝ pendant votre absence.

Bon transfert!

RenÝ Guimont, 950701